Systemdeckenleuchte T-Bar LED 625mm

Mikroprismatische Abdeckung, 16W, 4000k, IP40, Universal-Montagebügel

Die T-Bar LED Leuchte ist zur Blendbegrenzung mit einer sehr hochwertigen mikroprismatischen Abdeckung mit 95% Transluzenz Grad ausgestattet.

Leuchtengehäuse aus eloxiertem Aluminium, sichtbare Flächen weiß lackiert (RAL 9003).

Lichttechnik: Mikroprismenabdeckung aus PMMA mit symmetrischer Lichtverteilung.

Anschlussleitung mit Steckverbindern für einfachen und schnellen Anschluss mehrerer Leuchten.

Beidseitige Befestigungswinkel zur einfachen Installation (Universal- Montagebügel). Der Universal Montagebügel erlaubt die einfache Installation der T-Bar Leuchten in einer Vielzahl von Deckensystemen unterschiedlichster Hersteller. Exakte Positionierung über Langlöcher.

High Output LED mit 16W (625mm), Eingangsspannung 24VDC. Gewährleistung: 5 Jahre

Leuchtenlichtstrom: 1.118lm/625mm - 75lm/W – CRI=>82

Ohne Netzteil (nicht im Lieferumfang) Schutzart: IP40

Prüfzeichen: ETL/cETLus CE RoHS nur für Innenräume!

Maße (LxBxH): 625x24x51mm

Art.Nr.: TBSL-MN-6G-24-D-U-W

Hersteller/Lieferant: LKD Licht Kommunal Digital - Salzburg