**Ausschreibungstext**

**COMBOSEAL SMART SCAN**

Die Comboseal ist eine hocheffiziente, kreisförmige IP66-konforme LED-Hallenleuchte und wurde als direkter Ersatz für die traditionellen Entladungslampen bis zu 250 W und mit Einzelabhängung (1-Punkt) entwickelt.

Comboseal-Leuchten sind in den Leistungsstufen 65 W, 98 W und 137 W erhältlich. Die SmartScan-Ausführungen mit integriertem Bewegungsmelder sind für den Einsatz in bis zu 8 m Höhe geeignet.

Anwendungsbereiche: Kühlhaus, Allgemeine Industrielle Bereiche, Produktion, Lebensmittelverarbeitung, Freizeiteinrichtungen, Einzelhandel und Gewerbeflächen.

Leistung: 137 W

Abmessungen: Ø500 mm x 75 mm

Lichtfarbe: 4000K - neutralweiß

Lichtstrom: 20070lm

Schutzart: IP66

Stoßfestigkeitsgrad: IK10

Farbe: RAL 9006

Ausführung mit SmartScan Modul:

- Tageslichtsensoren

- Bewegungsmelder

Gewicht: 6,60Kg

1 Punkt Aufhängung mittels beigefügter Kette (Länge: 370mm)

Artikelnummer .: CS18478SS

Hersteller: Thorlux

Distributor: LKD Licht Kommunal Digital GmbH.