**LED Handlaufleuchte SNAP 1,4W**

**4000 K, direktstrahlend**

Einbaustrahler Schutzscheibe PC IP65 IK10

Ausstrahlung 60°, standard

Lichttechnik

symmetrische Lichtverteilung

Linse aus PC IP65 IK10

Farbwiedergabe Ra 80+

konstante Farbtemperatur, 4000K KaltWeiß

Lebensdauer 50.000 h L80 B10   
Farbkonsistenz: 3 Step McAdams

Leuchtengehäuse

Korrosionsgeschützter Edelstahl V4A

Geeignet für runde Handläufe mit einer Wandstärke ab 2mm

Schutzart IP65 IK10

Betriebs- und Montagetechnik

Externe LED-Betriebsgeräte IP20, Bestellung separat (#13418 statisch / #15532 DALI)

Betrieb von max. 20 Pucks pro Betriebsgerät (SELV)

Im Fehlerfall nur Einzelpunkt-Ausfall (übrige SNAPs weiter in Funktion)  
CoolSplice Steckverbinder vormontiert

Geeignet für metallische Handläufe z.B. aus Edelstahl oder Aluminium  
mit rundem Querschnitt ab 25mm

Montage durch Einklinken des SNAPs in 16mm Bohrung im Handlauf per SNAP Technologie  
nachträgliche Justierung des SNAPs möglich

nachträgliche Integration des SNAPs in vorhandenen Handlauf bauseits möglich

Einfacher Austausch einzelner LED-SNAPs mit Spezialwerkzeug

Diebstahlschutz durch Spezialwerkzeug zur Demontage   
Spezialwerkzeug ist im Lieferumfang enthalten (1 Stück pro Lieferung)

Bestückung: 1,4W @500mA

Farbwiedergabe Ra: 80+

Farbtemperatur: 3000 K

Leuchtenlichtstrom: 180 Llm

Systemeffizienz: 128 Llm/W

Betriebsart: statisch oder DALI

Klemmenart: Steckklemmen, 5 x 2,5 mm2

Durchmesser: 16 mm

Höhe: 15 mm

Einbautiefe: 18 mm

Schutzart IP65

CE-Kennzeichen

Schutzklasse 2

Produkt: HLS-ST-SNP-CF-NW

Hersteller: Planet Lighting Australien   
Distributor: LKD GmbH Salzburg