**LED Handlaufleuchte SNAP 1,4W**

**4000 K, vertikal-asymmetrisch strahlend**

Einbaustrahler Schutzscheibe PC IP65 IK10

einseitige asymmetrische Ausstrahlung;

Lichttechnik

vertikal asymmetrische Lichtverteilung

Halbstreuwinkel α1 75° in Querrichtung und α2 100° in Laufrichtung

Linse aus PC IP65 IK10

Farbwiedergabe Ra 80+

konstante Farbtemperatur, 4000k Kaltweiß

Lebensdauer 50.000 h L80 B10
Farbkonsistenz: 3 Step McAdams

Leuchtengehäuse

Korrosionsgeschützter Edelstahl V4A

Geeignet für flache Handläufe (Holz oder Kunststoff) mit einer Wandstärke ab 2mm

Schutzart IP65 IK10

Betriebs- und Montagetechnik

Externe LED-Betriebsgeräte IP20, Bestellung separat (#13418 statisch / #15532 DALI)

Betrieb von max. 20 Pucks pro Betriebsgerät (SELV)

Im Fehlerfall nur Einzelpunkt-Ausfall (übrige SNAPs weiter in Funktion)
CoolSplice Steckverbinder vormontiert

Geeignet für metallische Handläufe z.B. aus Holz oder Kunststoff
mit einer Mindestabmessung von 35x35mm.

Montage durch Einklinken des SNAPs in 16mm Bohrung im Handlauf per SNAP Technologie
nachträgliche Justierung des SNAPs möglich

nachträgliche Integration des SNAPs in vorhandenen Handlauf bauseits möglich

Einfacher Austausch einzelner LED-SNAPs mit Spezialwerkzeug

Diebstahlschutz durch Spezialwerkzeug zur Demontage
Spezialwerkzeug ist im Lieferumfang enthalten (1 Stück pro Lieferung)

Bestückung: 1,4W @500mA

Farbwiedergabe Ra: 80+

Farbtemperatur: 4000 K

Leuchtenlichtstrom: 175 Llm

Systemeffizienz: 125 Llm/W

Betriebsart: statisch oder DALI

Klemmenart: Steckklemmen, 5 x 2,5 mm2

Durchmesser: 16 mm

Höhe: 26 mm

Einbautiefe: 29 mm

Schutzart IP65

CE-Kennzeichen

Schutzklasse 2

Produkt: HLS-VA-SOLO-FF-NW

Hersteller: Planet Lighting Australien
Distributor: LKD GmbH Salzburg